Ausschreibungstext für Delta Versorgungsstation:

Version A)
Delta Versorgungsstation, Sommerversion, 
ohne Münzzähler,
unbegrenzte Wasserabgabe 
•	Aus gebürstetem Edelstahl Wst. 1.4301
•	Für die Abgabe von Trinkwasser mittels Schlauchauslaufventil mit Rückflußverhinderer und Belüfter zum Anschluß eines Schlauches mit ¾“-Gewinde.
•	Hygiene-Schutzblech im Bereich des Schlauchanschlussgewindes, um das Eintauchen in einen Behälter zu verhindern bzw. den Anschluß bakteriologisch rein zu halten.
•	Erdsockel aus Edelstahl (Sommerversion) für eine einfache Montage der Säule (kein Betonfundament erforderlich
•	Komplette wassertechnische Verrohrung nach DIN 1988/EN1717
•	Die Säule kann vom Sockel abgenommen werden
Preis.................................................................................................................................970,00€

Optionale Ausführungen für Version A:
mengenbegrenzte Wasserabgabe
Wasserabgabe mengenbegrenzt mittels Kleinsteuerung z.B. für die Abgabe von 20 Liter und anschließender Pausenzeit für die Neuaktivierung, Parameter sind an der Kleinsteuerung einstellbar. Das System verhindert Wasserverluste  wenn z.B. der Hahn geöffnet bleibt.
(Erdkabel 230 V erforderlich)
Mehrpreis Version A.....................................................................................................390,00€

Version B)
Delta Versorgungsstation,
Sommerversion mit Münzzähler,
begrenzte Wasserabgabe
Ausführung mit einem Münz- oder Wertmarkenzähler zur Freischaltung der Kleinsteuerung bzw. der Wasser- oder Stromabgabe
(Erdkabel 230 V erforderlich)
Preis..............................................................................................................................1.410,00€

Montageaufwand Sommerversion:	Baufirma			ca. 2 Mann á 1 h
					Wasserinstallateur		ca. 1 Mann á 1 h

Version C)
Delta Versorgungsstation, 
Winterversion ohne Münzzähler
unbegrenzte Wasserabgabe
Erforderlich ist ein Supermini- Erdeinbauschacht aus Kunststoff , Erdeinbautiefe 1100 mm, für den außenliegenden Anschluß der erdverlegten Wasserleitung, Anschlussgewinde 1“ IG. Im Schacht sind sämtliche Teile installationsfertig vorbereitet. 
Elektrischer Anschluß mittels Kabelverschraubung für Kabeleinführung vorbereitet.
Zwischen Säule und Schacht befindet sich eine wassertechnische Verbindung mittels Patent, Schnellkuppelsystem.
Bei Demontage der Säule kann das Wasser automatisch abgestellt werden. Es ist KEIN zusätzlicher Schieber vor der Anlage bzw. vor dem Schacht erforderlich.
Elektrische Verbindung zwischen Kable im Schacht und Kable von der Säule mittels wasserdichter Steck-Schraub-Kupplung (Gegenstück).
Der Stecker von der Säule ist bereits montiert, Die Dose für das Kabel im Schacht ist bereits im Lieferumfang enthalten.
Der Schachtdurchmesser beträgt 16 cm. Sämtliche Teile sind von oben montier- bzw. demontierbar. 
Der Schacht ist mit Drainageöffnungen zum Ableiten von Kondenswasser oder Entleerungswasser versehen.
Es ist kein Einstieg in den Schacht erforderlich und möglich.
Die elektrische Begleitheizung funktioniert vollautomatisch mit einem Sensor und schaltet bei „Nicht- Frost“ automatisch ab (Erdkabel 230V erforderlich)
Im Säulengehäuse befindet sich eine leichte Isolierung zum Schutz vor Kälte im Winter oder Wärme.
Preis..............................................................................................................................1.730,00€

Optionale Ausführungen für Version C:
mengenbegrenzte Wasserabgabe
Wasserabgabe mengenbegrenzt mittels Kleinsteuerung z.B. für die Abgabe von 20 Liter und anschließender Pausenzeit für die Neuaktivierung, Parameter sind an der Kleinsteuerung einstellbar. Das System verhindert Wasserverluste  wenn z.B. der Hahn geöffnet bleibt.
(Erdkabel 230 V erforderlich)
Mehrpreis Version C.....................................................................................................390,00€

Version D)
Delta Versorgungsstation,
Winterversion mit Münzzähler,
begrenzte Wasserabgabe
Ausführung mit einem Münz- oder Wertmarkenzähler zur Freischaltung der Kleinsteuerung bzw. der Wasser- oder Stromabgabe 
(Erdkabel 230 V erforderlich)
Preis..............................................................................................................................2.150,00€

Montageaufwand Winterversion:	Baufirma			ca. 2 Mann á 2 h
					Elektriker			ca. 1 Mann á 2 h
					Wasserinstallateur		ca. 1 Mann á 2 h 

Weitere Ausführungen gegen Mehrpreis:

1 zusätzliches Auslaufventil
Mehrpreis Version A.....................................................................................................160,00€

1 zusätzliches Spezialauslaufventil
für wintertaugliche oder münzzählergesteuerte Ausführungen
Mehrpreis Version B,C,D..............................................................................................270,00€

1 Wasserzähler Qn 1,5
Version A,B,C,D...............................................................................................................58,00€